**II. PREDMET NABAVE**

**OPIS PREDMETA NABAVE**

Predmet nabave je izvođenje radova na **MODERNIZACIJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE MAJUR (II. FAZA / I. etapa), DIONICA: MRAČAJ – GORNJI HRASTOVAC - GROBLJE**

Modernizaciju /sanaciju je potrebno predvidjeti na dužini od cca 800 m1, širina ceste je cca 4,00 m1. Predvidjeti profiliranje i novi tampon debljine 30 cm 0-63 mm te novi asfalt. Zavisno od mogućnosti na terenu, predvidjeti izgradnju obostranih bankini širine po 0,50 m1. Asfaltni sloj predvidjeti debljine 5 cm s BNHS 16.

S obzirom na slabo održavanje, odnosno djelomičnu zatrpanost otvorenih jaraka ostatkom granja nakon sječe šume, potrebno je izvršiti čišćenje i obnavljanje istih. Radi prekomjernog prometa došlo je do znatnih oštećenja postojeće ceste (pojava dubokih kolotraga) te je na tim dijelovima predviđena izrada ojačanja tzv. kofera. Točna lokacija i obim (dubina, širina, duljina) odrediti će se po nalogu i uz nazočnost nadzornog inženjera.

Na četiri mjesta trase potrebno je predvidjeti bočna ugibališta širine 2 m1, dužine 10 m1, iste konstrukcije radi mogućnosti mimoilaženja vozila iz suprotnih smjerova, osobito ako se radi o teretnim vozilima.

S obzirom na širinu prometnice, horizontalna signalizacija nije potrebna, vertikalna signalizacija (ograničenje brzine i ograničenje nosivosti) već postoji na prilaznim ranije uređenim dionicama.

CPV: 45233120-6 Radovi na izgradnji ceste – MODERNIZACIJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE MAJUR – (II. FAZA / I. etapa), Dionica: Mračaj – Gornji Hrastovac - Groblje

**Količina predmeta nabave**

Količina predmeta nabave razvidna je iz troškovnika.

**Procijenjena vrijednost nabave**

Procijenjena vrijednost nabave: 520.000,00 kn (bez PDV-a).

**Tehničke specifikacije**

Tehnički opis modernizacije nerazvrstanih cesta na području Općine Majur obuhvaća prema ovom projektnom zadatku sljedeće:

II. faza – Dionica: Mračaj – Gornji Hrastovac – Groblje

U svrhu lakšeg snalaženja ponuditelja, objavljuju se i digitalni zapis Tehničkog rješenja u PDF formatu, uz napomenu da se uzima u obzir samo cca 800 metara dionice kako je naznačeno u troškovniku, a ne cijela dionica kako je naznačena u Tehničkom rješenju.